**СПИСОК**

**проверочных вопросов соблюдения основных требований**

 **пожарной безопасности гражданами на садоводческом участке**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Общие мероприятия** | **Да** | **Нет** |
| 1. | На территории участка произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и травы? | + |  |
| 2. | На территории участка отсутствует свалка горючих отходов, мусора? | + |  |
| 3. | Имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители)? | + |  |
| 4. | Имеется бесперебойная мобильная связь для вызова экстренных служб (пожарной охраны)? | + |  |
| 5. | Имеющиеся газовые баллоны, подключенные к газовой плите заводского изготовления, используются в количестве 1 баллона объемом не более 5 литров? | + |  |
| 6. | Бытовые электроприборы\* выключаются из электрических розеток в целях исключения случаев их оставления без присмотра?\*Примечание: исключение составляют электроприборы находящиеся в режиме ожидания, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя (холодильник) | + |  |
|  | **При наличии электрических сетей** |  |  |
| 7. | Электропровода и кабели эксплуатируется без видимых нарушений изоляции и следов термического воздействия? | + |  |
| 8. | Эксплуатируете розетки, рубильники, сетевые удлинители без видимых повреждений? | + |  |
| 9. | Электрические приборы (утюги, плитки, чайники и пр.), имеют исправные устройства тепловой защиты и терморегуляторы, предусмотренные их конструкцией? | + |  |
| 10. | Исключено использование нестандартных (самодельных) электрических электронагревательных приборов и удлинителей для питания электроприборов?  | + |  |
| 11. | Исключено использование некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания? | + |  |
|  |  |  |  |
|  | **При наличии печного отопления** |  |  |
| 12. | Перед печью имеется предтопочный лист, изготовленный из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра. | + |  |
| 13. | Осуществляется непрерывный присмотр за печью, которая топится?  | + |  |
| 14. | Отсутствуют прогары и повреждения в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах? | + |  |
| 15. | Зола и шлак, выгребаемые из топок печи, заливаются водой и удаляются в специально отведенное для них место? | + |  |